Ausschreibungstext

Beschreibung
Ersatzteil Sammelschienenadapter 25 A
Sammelschienenadapter-Unterteil
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2020

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	25 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	400 V
Bemessungsspannung (UL) AC:	500 V

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	500 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	4 kV

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
36207000A