Ausschreibungstext

Beschreibung
Abdeckprofil
700 x 195
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte

Werkstoffeigenschaften
Abdeckung:
	temperaturbeständig bis 70°C,
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 200,
	halogenfrei

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01025000