Ausschreibungstext

Beschreibung
MIEZ
Multifunktionsmessgerät für Fronttafeleinbau
Messung von Strom, Spannung, Leistung, Energie und abgeleiteten Größen

Standards

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	24 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	24 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	4,0 W
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	50 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	75 V

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
37002000A