Ausschreibungstext

Beschreibung
D02-Hülsen-Passeinsatz 20 A
blau
E 18
Zubehör

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	20 A

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01719000