Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES®30Compact
Sammelschienenadapter 1-polig, 63 A
1 feste Tragschiene, für Schneider Electric iC60, iC65 und C60
18 x 160
30Compact 5P

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	63 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	1,8 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32628000