Ausschreibungstext

Beschreibung
Doppel-T-Profilschiene 500 mm²
Länge 3,60 m, blank
60Classic
185mm-System
Zentraleinspeisung

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte
Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	240,0 W

Diagramm Strombelastbarkeit (IEC)

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01223000