Ausschreibungstext

Beschreibung
Halter für Abdeckprofile
107 mm Tiefe, für 01025, 01236, 01237, 01238
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
UL

Elektrische Werte

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	temperaturbeständig bis 125°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 200,
	halogenfrei

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01320000