Ausschreibungstext

Beschreibung
Sammelschienengeräteträger 1-polig
1 feste Tragschiene
18 x 160, ohne elektrische Kontaktierung
30Compact 5P

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsisolationsspannung U_i AC:	800 V
Bemessungsstossspannung U_imp:	6 kV

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32631000