Ausschreibungstext

Beschreibung
V-Klemme
Klemmengehäuse Alu, Druckstück Messing
für PEN
185Power

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Elektrische Werte

Klemmstellen
Für Aluminiumleiter geeignet.
bei der Verwendung von Aluminiumleitern Wartungshinweise beachten

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33563000A