Ausschreibungstext

Beschreibung
Leerfeldabdeckung
54 x 195, Teilung 3 x 18 mm
Zubehör

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	temperaturbeständig bis 125°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 600

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
79738000