Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES®30Compact
Sammelschienenadapter 144 A, 3-polig
76 x 160
30Compact 3P

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	144 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	12,0 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32661000A