Ausschreibungstext

Beschreibung
Einzelabdeckung der Klemmen
für Anschlussklemmenplatte 01240
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	temperaturbeständig bis 125°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 200,
	halogenfrei

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01300000