Ausschreibungstext

Beschreibung
Befestigungsbügel 55 cm²
für Montage auf Tragschienen des Lütze AirSTREAM-Systems

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01580000A