Ausschreibungstext

Beschreibung
Stromwandler 910 A / 5 A
2,5 VA / Klasse 0,5s
Zubehör

Standards
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

Elektrische Werte
Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	6,8 W

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
37231000A