Ausschreibungstext

Beschreibung
lamellierte Kupferschiene, verzinnt, isoliert
8x 40 x 1
1040 A, length 3 m
Zubehör

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
UL

Elektrische Werte

Sonstiges
Durch verzinnte Cu-Schienen reduziert sich der Aufwand zur Vorbereitung der Kontaktstellen wesentlich.
Die Cu-Schienen werden vor aggressiven Medien effektiv geschützt.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01462100