Text for specification

Description
Schienen-Längsverbindung 520 A
150 mm
30Compact 3P
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Electrical data
rated voltage (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	10.8 W
current capacity (IEC) max.:	520 A
max. permitted voltage (IEC) AC:	1000 V
max. permitted voltage (IEC) DC:	1500 V

SCCR:	18 kA

Material properties
Screws:
	Set screw M8, Allan key size 4
Terminal body:
	Brass, plain

Terminal body: 	brass, 	for bridging the system separation, screws: 	hexagonal screws M8 with slot, galvanised, chromited

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01193000