Text for specification

Description
EQUES®60Classic
spare part busbar adapter 25 A
busbar adapter base
60Classic

Standards
EN 60947-1:2015
EN 60947-4-2:2012
EN 61439-1:2012
EN 50581:2012
EN ISO 13849-1:2015

Approvals
UL

Electrical data
Rated current (IEC):	25 A
rated voltage (IEC) AC:	690 V

rated current (UL):	12.5 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	0.3 W
max. permitted voltage (IEC) AC:	725 V

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
36114000B