Text for specification

Description
Schienen-Längsverbindung 520 A
150 mm
30Compact 3P
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Electrical data
rated voltage (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	10.8 W
current capacity (IEC) max.:	520 A
max. permitted voltage (IEC) AC:	1000 V
max. permitted voltage (IEC) DC:	1500 V

SCCR:	18 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01193000