Text for specification

Descripción
barra de neutro/tierra de 63 A
166 puntos de embornado
a prueba de autoaflojamiento
Accessories

Normas
IEC 60664-1:2007

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	63 A

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01130000