Text for specification

Descripción
borne neutro, azul
a presión
Accessories

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	63 A
tensión nominal (IEC) AC:	400 V

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	500 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

cualidad de materiales
Cuerpo principal:
	Resistencia a la temperatura hasta 125°C, 
	autoextintor según UL 94, 
	Resistencia a las corrientes de fuga CTI 200

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01257000