Text for specification

Descripción
soporte componentes
sin conexión eléctrica, 1  carril DIN ajustable
45 x 160

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
IEC (CB), UL

datos eléctricos
tensión nominal (IEC) AC:	690 V
tensión nominal (UL) AC:	600 V

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32665000A