Text for specification

Descripción
Tapa de protección IP20 (delantera)
con 3 tapas delanteras incluidas
300 mm de anchura
185Power

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos

cualidad de materiales
Cuerpo principal:
	temperature stability 125°C,
	self-extinguishing in acc. to UL 94,
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Cubierta:
	temperature stability 125°C,
	fire behaviour UL 94 HB,
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32702000A