Text for specification

Descripción
aislamiento de conectores
para el seccionador NH de talla 2
60Classic

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

datos eléctricos

cualidad de materiales
Cuerpo principal:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33418000