Text for specification

Descripción
módulo de transformador de corriente universal
para el montaje en el área de conexión
talla 1-3
185Power

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

datos eléctricos
QUADRON®185Power Speed, connection top:
- max. 500 A
- increase of power dissipation by 16 %

QUADRON®185Power Speed, connection bottom:
- max. 600 A
- increase of power dissipation by 20 %

QUADRON®185Power, connection bottom:
- max. 600 A
- increase of power dissipation by 25 % 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33776000A