Text for specification

Descripción
soporte para barras de 3 fases + N + E
Accessories

Normas
IEC 61439-1:2020

datos eléctricos
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

short-circuit capacity :
Ipk = min. 35 kA (2 busbar supports in 250 mm distance)

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01138000