Text for specification

Descripción
borne PE, verde/amarillo
a presión
Accessories

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	63 A
tensión nominal (IEC) AC:	400 V

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	500 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01258000