Text for specification

Descripción
fusible cilíndr. de 10 A
1000 V DC, gPV
10 x 38
Accessories

Normas
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-6:2010 + A1:2018

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	10 A
tensión nominal (IEC) DC:	1000 V

power dissipation at full load of the item:	2.0 W
capacidad de interrumpir cortocircuito DC:	30 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
31544000