Text for specification

Descripción
transformador de corriente de 910 A / 5 A
2,5 VA / clase 0,5
cuando se usa en embarrado o en adaptadores de 630A, se debe usar adicionalmente la 37913
Accessories

Normas
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

datos eléctricos
power dissipation at full load of the item:	6.8 W

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
37225000A