Text for specification

Descripción
Schienen-Längsverbindung 520 A
150 mm
30Compact 3P
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	10,8 W
máxima intensidad de corriente (IEC):	520 A
tensión máxima (IEC) AC:	1000 V
tensión máxima (IEC) DC:	1500 V

SCCR:	18 kA

cualidad de materiales
Tornillos:
	Set screw M8, Allan key size 4
Cuerpo de terminal:
	Brass, plain

Terminal body: 	brass, 	for bridging the system separation, screws: 	hexagonal screws M8 with slot, galvanised, chromited

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01193000