Text for specification

Descripción
Soporte para perfil de cierre
30Compact 3P
30Compact 5P

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
UL

datos eléctricos

cualidad de materiales
Cuerpo principal:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01317000