Text for specification

Descripción
barra 120 x 10
longitud de 2,40 m, estañado
185Power
185mm-System

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
UL

datos eléctricos
power dissipation at full load of the item:	174,0 W

cualidad de materiales
Cuerpo principal:
	Cu-ETP R300 (EN 13601), tinned

corrosion-resistant, also in aggressive environments

Miscellaneous 
Tin-plated Cu busbars considerably reduce the effort of preparing the contact points.
The Cu busbars are effective protected against aggressive media.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01767000