Text for specification

Descripción
fusible de 350 A
600 V AC, fast acting
Class J, 54x181
Accessories

Normas

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos

intensidad de corriente nominal (UL):	350 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

SCCR: 200 kA AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
03226100A