Text for specification

Descripción
MIEZ
Power analyser for front panel installation
Measurement of current, voltage, power, energy and derived values
Analysis and monitoring of voltage and power quality

Normas
EN 61010-1:2011 + A1
EN 61010-2-030:2011 + O1 + Z1

datos eléctricos
tensión nominal (IEC) AC:	24 V
tensión nominal (IEC) DC:	24 V

power dissipation at full load of the item:	4,0 W
tensión máxima (IEC) AC:	50 V
tensión máxima (IEC) DC:	75 V

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
37010000A