Text for specification

Descripción
transformador de corriente de 200 A / 5 A
2,5 VA / clase 0,5
60Classic
Accessories

Normas
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

datos eléctricos
power dissipation at full load of the item:	0,6 W

cualidad de materiales
temperature-resistant up to 125 °C

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
37219000A