Text for specification

Descripción
CRITO
borne universal de conexión de cable
16 - 120 mm², AWG 6 - 250 MCM
30Compact 3P
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2020
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	250 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	255 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V
current capacity (IEC) max. of the terminal:	440 A
tensión máxima (IEC) AC:	1000 V
tensión máxima (IEC) DC:	1500 V

resistencia a corriente de pico Ipk máx. :	72,7 kA

SCCR:	18 kA

Miscellaneous 
Terminal with integrated holding spring, captive clamping screw and opened terminal space.
Indication of nominal cross-section and tightening torque noted on the terminal.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01068000