Text for specification

Descripción
fusible de 3 A
600 V AC, time delay
Class J, 21x57
Accessories

Normas

homologaciónes
UL

datos eléctricos

intensidad de corriente nominal (UL):	3 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V
tensión nominal (UL) DC:	500 V

SCCR:	200 kA

SCCR: DC 100 kA 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
31342000