Text for specification

Descripción
Set de separadores de fase para la instalación UL, 3 polos
para los bornes de conexión longitudinales 01141, 01145, 01274
145 mm
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
UL

datos eléctricos
tensión nominal (UL) AC:	600 V

cualidad de materiales
Cuerpo principal:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01361000