Text for specification

Descripción
tapa con cubierta de protección contra contacto directo en la parte posterior incluida
para módulos de conexión 185Power
para usar con módulos de cubierta de protección seguros CrossLink®185
185Power

Normas
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

homologaciónes
UL

datos eléctricos

cualidad de materiales
Cuerpo principal:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01437000A