Text for specification

Descripción
fusible de 15 A
600 V AC, fast acting
Class J, 21x57
Accessories

Normas

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos

intensidad de corriente nominal (UL):	15 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

SCCR: 200 kA AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
31324100A