Text for specification

Descripción
fusible de repuesto para MOTUS®
fusible de 30 A para modelo de 9 A para motores con arranque con carga pesada
Class CC

Normas

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	30 A
tensión nominal (IEC) AC:	500 V

intensidad de corriente nominal (UL):	30 A
tensión nominal (UL) AC:	500 V

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
31569000