Text for specification

Descripción
módulo PE/N
acoplable al adaptador para embarrado en ambos lados
18 x 242
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
UL

datos eléctricos
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	1,4 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	690 V

Connecting terminals 16 mm² top and bottom

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32146000