Text for specification

Descripción
soporte del aparato de embarrado, 1 polo
1 carril DIN fijo
18 x 160, sin conector eléctrico
30Compact 5P

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32631000