Text for specification

Descripción
bandeja inferior
230 x 700
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos

cualidad de materiales
Cubierta:
	Resistencia a la temperatura hasta 70°C, 
	autoextintor según UL 94

Miscellaneous 
To safeguard against touching the busbars from above, below and behind, with slotted sections that can be punched out to pass leads through.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01010000