Text for specification

Descripción
perfil de separación
cerrado
17 x 86 x 1100
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos

cualidad de materiales
Cubierta:
	Resistencia a la temperatura hasta 70°C, 
	autoextintor según UL 94

Miscellaneous 
To safeguard against touching the busbars from above and below.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01039000