Text for specification

Descripción
CRITO^®
borne de conexión para barra PE/N
35 mm²
adecuado para los embarrados PE y N 01126-01130
Accessories

Normas
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

datos eléctricos
tensión nominal (IEC) AC:	400 V
tensión máxima (IEC) AC:	500 V

puntos de apriete
1.5 - 25mm² flexible with wire-end ferrule
1.5 - 10mm² solid round 
only for maximum tightening torque:
16mm² stranded round

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01114000