Text for specification

Descripción
soporte para PE/N
1 polo, acoplable a 01500 o montaje por separado
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos
tensión nominal (IEC) AC:	690 V
tensión nominal (UL) AC:	600 V

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	1000 V
tensión de pico Uimp:	6 kV
tensión máxima (IEC) AC:	1000 V
tensión máxima (IEC) DC:	1500 V

cualidad de materiales
Plastic screw:

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01489000