Text for specification

Descripción
borne de conexión
2x 50 - 95 mm²

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	400 A

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
23927000AD