Text for specification

Descripción
fusible de 50 A
600 V AC, time delay
Class J, 27x60
Accessories

Normas

homologaciónes
UL

datos eléctricos

intensidad de corriente nominal (UL):	50 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V
tensión nominal (UL) DC:	300 V

SCCR: 100 kA DC, 300 kA AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
31363100