Text for specification

Descripción
transformador de corriente de 630 A/5 A
5 VA/clase 1
185Power

Normas
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

datos eléctricos
power dissipation at full load of the item:	2,5 W

puntos de apriete
flat connector
6,3 x 0,8 (DIN 46244-A)
flat connector
6,3 x 0,8 (DIN 46244-A)

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32983000