Text for specification

Descripción
tornillo con cabeza de martillo para perfil en TCC
M10 x 45
para montaje posterior, con tuerca y arandela elástica
centre feed unit
Accessories

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01379000